# Prio tuşu (Priority Start)

Her bir şarj yuvasında (1) bir Prio tuşu (5) bulunur, bu tuş ilgili şarj yuvasında şarj işleminin derhal başlatılmasını sağlar.

- Bir kez Prio tuşuna (5) basıldıktan sonra şarj yuvasındaki ilgili akü öncelikli olarak tanımlanır ve kapasitesinin yak. %80'ine kadar şarj edilir (ilk şarj döngüsü). Şarj işlemi başlatılırken şarj durumu göstergesinin (4) ilk 4 LED'i kısa süreli yanar. Akü yak. %80'e kadar şarj edildiğinde, ok yönünde (2) sonraki akü şarj edilir (saat yönünün tersine).
- Prio tuşuna (5) iki kez basıldıktan sonra, bu şarj yuvasındaki aküye öncelik verilir ve tam şarj durumuna gelene kadar şarj edilir. Şarj işlemi başlatılırken şarj durumu göstergesinin (4) 5 LED'i kısa süreli yanar. İlgili şarj işlemi sonlandırıldıktan sonra diğer tüm aküler yak. %80'e kadar şarj edilir.

Öncelikli bir akü tamamen şarj olduğunda, akü bir sonraki şarj yuvasında şarj edilir. Şarj işleminin sıralaması şarj cihazındaki okların (2) yönüne göre gerçekleştirilir (saat yönünün tersine).