# Ladetider

I følgende tabel viser den omtrentlige tid i minutter, der kræves for den ønskede opladningstilstand, afhængigt af batteritype og opladningstilstand. Ladetiderne kan variere. Du kan finde yderligere oplysninger på adressen www.bosch-professional.com/wac.

Akku |  |
--- | --- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈17 | ≈29
GBA 18V 4.0 Ah | ≈23 | ≈37
GBA 18V 5.0 Ah | ≈28 | ≈47
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈32 | ≈50
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈29 | ≈47
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈42 | ≈68
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈65 | ≈96

svarer til et opladningsniveau på ≈ 80 %

svarer til fuldt opladet tilstand