# Prio-knapp (Priority Start)

I varje laddfack (1) finns en prio-knapp (5) för direkt start av laddning i just detta laddfack.

- Efter ett tryck på prio-knappen (5) prioriteras batteriet i detta laddfack upp till ca 80% av sin kapacitet (första laddningscykeln). Vid start av laddningen lyser de första fyra LED-lamporna i indikeringen för batteristatus (4) kort. När batteriet är laddat till ca 80% laddas nästa batteri i pilens riktning (2) (motsols).
- Efter två tryck på prio-knappen (5) prioriteras batteriet i detta laddfack och laddas tills det är fulladdat. Vid start av laddningen lyser de fem LED-lamporna i indikeringen för batteristatus (4) kort. Efter att laddningen avslutats laddas de andra batterierna till upp till ca 80%.

När ett batteri med prioritet är fulladdat laddas batteriet i nästa laddfack. Ordningsföljden för laddning sker i pilens riktning (2) på laddaren (motsols).