# Indicateur de niveau de charge vert

Lors de l’insertion de l’accu, l’indicateur de niveau de charge vert (4) correspondant indique le niveau de charge actuel de l’accu. Le processus de charge est signalé par le clignotement de l’indicateur de niveau de charge (4). Les segments allumés indiquent le niveau de charge qu’a déjà l’accu.

## 0–20 %

## 21–40 %

## 41–60 %

## 61–80 %

## 81 %–charge complète

## Complètement chargé