# لا يتم شحن المركم

## لا يتم شحن أي مركم وتومض جميع المؤشرات الستة (3) باللون الأحمر في الوقت نفسه.

السبب: تم اكتشاف خطأ داخلي في جهاز الشحن

العلاج: تأكد أن كافة المراكم مركبة بشكل كامل. انزع القابس وقم بتوصيله مجددًا. في حالة حدوث الخطأ مرة أخرى احرص على فحص جهاز الشحن لدى مركز خدمة عملاء معتمد للعدد الكهربائية Bosch.

## يتم شحن المركم، ويومض المؤش (3) باللون الأحمر (بشكل فردي في فتحة الشحن).

السبب: لم يتم إدخال المركم بشكل صحيح

العلاج: قم بإدخال المركم بشكل صحيح في جهاز الشحن.

السبب: ملامسات المركم وملامسات الشحن متسخة

العلاج: قم بتنظيف ملامسات المركم وملامسات الشحن، على سبيل المثال عن طريق إدخال المركم وفكه عدة مرات.

السبب: المركم تالف

العلاج: قم باستبدال المركم.

## يتم شحن المركم ويضيء المؤشر (3) باللون الأحمر.

السبب: درجة حرارة المركم خارج النطاق المسموح به لدرجة حرارة الشحن

العلاج: انتظر حتى تصبح درجة حرارة المركم في النطاق المسموح به لدرجة حرارة الشحن (0–45 °م).