# Montaggio su di una L-BOXX

- Prima di qualunque intervento sul caricabatteria estrarre la spina di rete dalla presa.

Per il trasporto è possibile fissare il caricabatteria ad una L‑BOXX (da un lato) mediante un apposito adattatore L-BOXX (7).

1. A tale scopo, montare l’adattatore L-BOXX (7) fornito in dotazione con le 4 viti (6) fornite in dotazione sul lato inferiore del caricabatteria.
2. Agganciare l’adattatore L-BOXX (7) alla relativa L-BOXX.