# Montavimas ant L-Boxx

- Prieš atlikdami bet kokius kroviklio priežiūros darbus, iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką.

Norint transportuoti, kroviklį L-BOXX adapteriu (7) galima pritvirtinti prie L-BOXX (vienoje pusėje).

1. Tuo tikslu kartu pateiktą L-BOXX adapterį (7) 4 kartu pateiktais varžtais (6) pritvirtinkite prie kroviklio apatinės pusės.
2. L-BOXX adapterį (7) užkabinkite L-BOXX.