# Töltési folyamat

- Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a töltőkészülék típustábláján található adatokkal.

Gondoskodjon arról, hogy valamennyi töltőkosár (1) és akkumulátorérintkező mentes legyen minden durva szennyezéstől. Gondoskodjon arról, hogy valamennyi akkumulátor teljesen be legyen dugva a helyére.

A töltési folyamat megkezdődik, mihelyt bedugják a hálózati csatlakozódugót és egy akkumulátor be van helyezve a berendezésbe. Ha a töltési folyamatot több akkumulátorral azonos időpontban indítják el, akkor azok a nyomtatott nyilak (2) irányának megfelelő sorrendben (az óramutató járásával ellenkező irányban) kerülnek feltöltésre.

Az akkumulátorok egymás után 2 töltési ciklusban kerülnek feltöltésre.

- Az első töltési ciklusban valamennyi behelyezett akkumulátor a kapacitásának kb. 80%-ára kerül feltöltésre.
- A második töltési ciklusban az akkumulátorok kapacitásuk kb. 80%-áról teljesen feltöltésre kerülnek. A második töltési ciklus akkor kerül elindításra, amikor valamennyi behelyezett akkumulátor kb. 80%-ra fel van töltve.

Ha az akkumulátor töltöttsége kb. 80% fölött van, az első töltési ciklusban átugrásra kerül, és a második töltési ciklusban kerül teljesen feltöltésre. Ha a második töltési ciklus alatt egy új akkumulátor kb. 80% alatti töltöttséggel kerül behelyezésre, rögtön töltésre kerül. Miután ez az akkumulátor kb. 80%-ra feltöltésre került, a feltöltési sorrend újra meghatározásra kerül. A következő akkumulátor, amely a második töltési ciklusban töltésre kerül, a töltőkészüléken található nyíl (2) irányában kerül sorra (az óramutató járásával ellenkező irányban).

A töltési eljárás csak akkor lehetséges, ha az akkumulátor hőmérséklete a megengedett hőmérséklet-tartományon belül van (0–45 °C).

Az intelligens töltési eljárás során a készülék az akkumulátor töltöttségi állapotát automatikusan felismeri, és az akkumulátor hőmérsékletétől és feszültségétől függően az éppen optimális töltőárammal tölt.

Ha az akkumulátor feltöltése után a készülék már csak lényegesen rövidebb ideig üzemel‌tethető, akkor az akkumulátor elhasználódott és ki kell cserélni.

Folytonos, illetve több közvetlenül egymás után, megszakítás nélkül következő töltési ciklus esetén a töltőkészülék felmelegedhet. Ez azonban normális jelenség és nem utal a töltékszülék meghibásodására.

Töltési idők
Prio-gomb (Priority Start)