# Prio-nupp (Priority Start)

Igas laadimispesas (1) on Prio-nupp (5) laadimistoimingu kohe alustamiseks selles laadimispesas.

- Ühekordse Prio-nupu (5) vajutamise järel laetakse selles laadimispesas olevat akut eelisjärjekorras kuni u 80% selle mahtuvusest (esimene laadimistsükkel). Laadimistoimingu alustamiseks süttivad lühiajaliselt laadimisseisundi näidu (4) 4 esimest LED-i. Kui aku on laetud tasemeni u 80%, laetakse noole (2) suunas järgmist akut (vastupäeva).
- Kahekordse Prio-nupu (5) vajutamise järel määratakse selles laadimispesas olevale akule eelisseisund ja seda laetakse kuni täieliku laetuse tasemeni. Laadimistoimingu alustamiseks süttivad lühiajaliselt laadimisseisundi näidu (4) 5 esimest LED-i. Selle laadimistoimingu lõpetamise järel laetakse jälle teisi akusid kuni laetuse tasemeni u 80%.

Kui eelisseisundis olev aku on täielikult täis laetud, laetakse järgmises laadimispesas olevat akut. Laadimisjärjekorra määravad laadimisseadmele trükitud nooled (2) (vastupäeva).