# დამუხტვის დრო

შემდეგ ცხრილში მითითებულია საორიენტაციო დრო წუთებში, რომელიც საჭიროა აკუმულატორის დამუხტვის საჭირო დონის მისაღწევად, აკუმულატორის და დამუხტვის რეჟიმზე დამოკიდებულად.დამუხტვის ხანგრძლივობა შეიძლება განსხვავდებოდეს. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია მოყვანილია საიტზე www.bosch-professional.com/wac.

აკუმულატორი |  |
--- | --- | ---
GBA 18V 2.0Ah | ≈ 17 | ≈ 29
GBA 18V 4.0 Ah | ≈23 | ≈37
GBA 18V 5.0 Ah | ≈28 | ≈47
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈32 | ≈50
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈29 | ≈47
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈42 | ≈68
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈65 | ≈96

შეესაბამება დამუხტვის დონეს ≈ 80 %

შეესაბამება დამუხტვის სრულ დონეს