# پرسش های متداول

کدام شارژر برای باتری قابل شارژ من مناسب است؟

همه باتری های قابل شارژ ‎18 V‎ با همه شارژرهای ‎18 V‎ بوش حرفه ای و تمام شارژرهای ‎18 V‎ تولید AMPShare-Partner سازگار هستند.

ما به کاربران حرفه‌ ای توصیه می‌کنیم، از شارژر برای شارژ باتری هایی استفاده کنند که مدت زمان شارژ کمتر از 1 ساعت دارند.

تمام زمان های شارژ، در دفترچه راهنمای آنلاین یا در وبسایت بوش حرفه ای در دسترس هستند.

زمان های شارژ باتری من چقدر هستند؟

مدت زمان شارژ باتری، به 2 عامل بستگی دارد:

- نوع باتری و ظرفیت باتری
- سرعت شارژ

تمام زمان های شارژ، در دفترچه راهنمای آنلاین رجوع کنید به زمان شارژ یا در وبسایت بوش حرفه ای در دسترس هستند.

آیا می توان باتری ها را پس از شارژ کامل در شارژر نگه داشت؟

به محض شارژ کامل باتری ها و مشاهده نشانه های آن روی شارژر، فرآیند شارژ تکمیل شده است.

باتری را می توان داخل شارژر نگه داشت، با این حال توصیه نمی شود که باتری در بازه زمانی طولانی داخل شارژر بماند.

در چه دمایی باید یک باتری را شارژ کرد، مورد استفاده قرار داد و انبار نمود؟

- دمای مجاز محیط هنگام کار و انبار کردن بین ‎−20 °C تا ‎50 °C است.

- دمای توصیه شده محیط هنگام فرآیند شارژ بین ‎0 °C تا ‎35 °C است.

- برای دستیابی به طول عمر بهینه باتری های قابل شارژ، توصیه می شود، این باتری ها در دمای ‎0 °C تا ‎20 °C انبار شوند.

کدام سطح شارژ باتری برای نگه داری طولانی در انبار مناسب است؟

برای نگه داری طولانی در انبار سطح شارژ ‎30–50‎ % بسیار مناسب است.

آیا باتری های قابل شارژ بوش حرفه ای با برندهای دیگر سازگار هستند؟

همه باتری های قابل شارژ ‎18 V بوش حرفه ای با محصولات زیر سازگار هستند:

- تمام محصولات سیستم های ‎18 V‎ بوش حرفه ای
- تمام محصولات تولید AMPShare-Partner

کدام شارژ باتری برای طول عمر طولانی تر بهینه است؟

برای طول عمر طولانی تر، وضعیت شارژ 80 % ایده ال است.