# Proceso de carga

- ¡Preste atención a la tensión de red! La tensión de alimentación deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características del cargador.

Asegúrese de que todos los compartimentos de carga (1) y los contactos del acumulador estén exentos de suciedad gruesa. Asegúrese de que todas los acumuladores estén completamente insertados.

El proceso de carga se inicia en cuanto se enchufa el enchufe de la red y se introduce un acumulador. Si el proceso de carga se inicia con varios acumuladores al mismo tiempo, se cargan uno tras otro en la dirección de las flechas (2) impresas (en sentido contrario a las agujas del reloj).

Los acumuladores se cargan sucesivamente en 2 ciclos de carga.

- En el primer ciclo de carga, todos los acumuladores colocados se cargan hasta aprox. 80 % de su capacidad.
- En el segundo ciclo de carga, tiene lugar la carga desde aprox. 80 % hasta que el acumulador quede completamente cargado. El segundo ciclo de carga inicia, cuando todos los acumuladores colocados están cargados hasta aprox. 80 %.

Si el acumulador tiene un estado de carga superior a aprox. 80 %, se salta en el primer ciclo de carga y se carga en el segundo ciclo de carga hasta que tenga un estado de carga completo.Si se introduce un nuevo acumulador con un nivel de carga inferior a aprox. 80 % durante el segundo ciclo de carga, se carga inmediatamente. Una vez que este acumulador se ha cargado a aprox. 80 %, la secuencia de carga se redefine. El siguiente acumulador a cargar en el segundo ciclo de carga sigue la secuencia de las flechas (2) del cargador (en sentido contrario a las agujas del reloj).

El proceso de carga sólo es posible cuando la temperatura del acumulador se encuentra dentro del margen de temperatura de carga admisible (0–45 °C).

El proceso de carga inteligente detecta automáticamente el estado de carga del acumulador y lo carga con la corriente de carga óptima en función de la temperatura y la tensión del acumulador.

Si después de una recarga, el tiempo de funcionamiento del acumulador fuese muy reducido, ello es señal de que éste está agotado y deberá sustituirse.

En caso de efectuar recargas continuas o muy seguidas puede que llegue a calentarse el cargador. Sin embargo, esto no tiene inconvenientes y no indica un defecto técnico del cargador.

Tiempo de carga
Tecla Prio (Priority Start)