# Prio-Taste (Priority Start)

An jedem Ladeschacht (1) befindet sich eine Prio-Taste (5) zum sofortigen Start des Ladevorgangs in diesem Ladeschacht.

- Nach einmaligem Drücken der Prio-Taste (5) wird der Akku in diesem Ladeschacht priorisiert bis zu ca. 80 % seiner Kapazität aufgeladen (erster Ladezyklus). Zum Start des Ladevorgangs leuchten die ersten 4 LEDs der Ladezustandsanzeige (4) kurzzeitig auf. Wenn der Akku zu ca. 80 % aufgeladen ist, wird in Pfeilrichtung (2) der nächste Akku aufgeladen (entgegen dem Uhrzeigersinn).
- Nach zweimaligem Drücken der Prio-Taste (5) wird der Akku in diesem Ladeschacht priorisiert und geladen, bis er einen vollen Ladezustand hat. Zum Start des Ladevorgangs leuchten die 5 LEDs der Ladezustandsanzeige (4) kurzzeitig auf. Nach Beendigung dieses Ladevorgangs werden die anderen Akkus weiter bis zu ca. 80 % aufgeladen.

Wenn ein Akku mit Priorisierung vollständig aufgeladen ist, wird der Akku im nächsten Ladeschacht aufgeladen. Die Reihenfolge des Aufladens erfolgt in Richtung der aufgedruckten Pfeile (2) am Ladegerät (entgegen dem Uhrzeigersinn).