# Prio-knapp (Priority Start)

Hver av ladeholderne (1) har en Prio-knapp (5) for umiddelbar start av ladingen i denne ladeholderen.

- Etter ett trykk på Prio-knappen (5) prioriteres ladingen av batteriet i denne ladeholderen til det har nådd ca. 80 % av kapasiteten (første ladesyklus). I begynnelsen av ladingen lyser de 4 første lysdiodene til ladenivåindikatoren (4) en kort stund. Når batteriet er ladet opp til ca. 80 %, lades det neste batteriet i pilretningen (2) (mot urviseren).
- Etter to trykk på Prio-knappen (5) blir batteriet i denne ladeholderen prioritert, og det lades opp til det er fulladet. I begynnelsen av ladingen lyser de 5 lysdiodene til ladenivåindikatoren (4) en kort stund. Etter at denne ladingen er avsluttet, lades de andre batteriene videre til ca. 80 %.

Hvis et batteri er ladet helt opp med prioritert lading, lades batteriet i den neste ladeholderen. Laderekkefølgen er som angitt av retningen til de påtrykte pilene (2) på laderen (mot urviseren).