# L-Boxx-ზე დამონტაჟება

- დასამუხტი მოწყობილობით ნებისმიერი სამუშაოს შესრულების წინ გამორთეთ ქსელის კაბელი როზეტიდან.

ტრანსპორტირებისას დასამუხტი მოწყობილობა შეიძლება მიუერთოთ L-BOXX-ს (ერთის მხრივ) L-BOXX-ის ადაპტერით (7).

1. ამისათვის დაამაგრეთ L-BOXX-ის ადაპტერი (7) 4 ჭანჭიკის მეშვეობით (6), რომლებიც შედის მოწოდების კომპლექტში დასამუხტი მოწყობილობის ქვედა მონაკვეთში.
2. ჩამოკიდეთ ადაპტერი L‑Boxx-თვის (7) L‑Boxx-ზე.