# Teknik veriler

Şarj cihazı | GAL 18V6-80
--- | ---
Koruma sınıfı | / II
Şarj akımı A) | 8,0 A
Akü şarj gerilimi (otomatik gerilim algılama) | 14,4–18 V
AğırlıkB) | 1,8 kg

A)

  Sıcaklığa ve akü tipine bağlıdır

B)

  Güç kablosu ve elektrik fişi olmadan ağırlık

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.