# Технические данные

Зарядное устройство | GAL 18V6-80
--- | ---
Класс защиты | / II
Зарядный ток A) | 8,0 A
Зарядное напряжение аккумулятора (автоматический контроль напряжения) | 14,4–18 В
МассаB) | 1,8 кг

A)

  Зависит от температуры и типа аккумулятора

B)

  Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.