# Proces nabíjení

- Dbejte na správné síťové napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku nabíječky.

Zajistěte, aby byly všechny nabíjecí otvory (1) a kontakty akumulátorů zbavené hrubých nečistot. Zajistěte, aby byly všechny akumulátory úplně zasunuté.

Proces nabíjení se spustí, když je zapojená síťová zástrčka do zásuvky a je vložený akumulátor. Když se spustí proces nabíjení více akumulátorů současně, nabíjejí se postupně ve směru natištěných šipek (2) (proti směru hodinových ručiček).

Akumulátory se nabíjejí postupně ve dvou nabíjecích cyklech.

- V prvním nabíjecím cyklu se provede nabití všech vložených akumulátorů na cca 80 % kapacity.
- Ve druhém nabíjecím cyklu se provede nabití od cca 80 % do úplného nabití akumulátoru. Druhý nabíjecí cyklus se spustí, když jsou všechny vložené akumulátory nabité na cca 80 %.

Pokud je akumulátor nabitý na více než 80 %, první nabíjecí cyklus se přeskočí a bude se nabíjet v druhém nabíjecím cyklu do úplného nabití. Pokud se během druhého nabíjecího cyklu vloží nový akumulátor, který je nabitý na méně než na 80 %, bude se hned nabíjet. Jakmile je tento akumulátor nabitý na cca 80 %, stanoví se nové pořadí nabíjení. Další akumulátor, který se bude nabíjet ve druhém nabíjecím cyklu, následuje podle pořadí šipek (2) na nabíječce (proti směru hodinových ručiček).

Proces nabíjení je možný pouze v případě, že je teplota akumulátoru v přípustném rozsahu nabíjecí teploty (0–45 °C).

Při inteligentním procesu nabíjení je automaticky rozpoznáván stav nabití akumulátoru a v závislosti na teplotě a napětí akumulátoru se vždy nabíjí optimálním nabíjecím proudem.

Výrazně kratší doba chodu po nabití ukazuje, že je akumulátor opotřebovaný a musí se vyměnit.

Při nepřetržitých, popř. několikrát po sobě následujících nabíjecích cyklech bez přerušení se může nabíječka zahřát. To je ale v pořádku a neupozorňuje to na technickou závadu nabíječky.

Doby nabíjení
Tlačítko priority (Priority Start)