# Proces punjenja

- Vodite računa o naponu mreže! Napon izvora struje mora da se podudara sa podacima na tipskoj pločici punjača.

Uverite se da na svim utičnicama za punjenje (1) i kontaktima akumulatora nema grube nečistoće. Uverite se da su svi akumulatori potpuno utaknuti.

Postupak punjenja počinje čim se utakne mrežni utikač i stavi akumulator. Ako istovremeno započne postupak punjenja sa više akumulatora, oni će se puniti uzastopno u pravcu utisnutih strelica (2) (suprotno od smera kazaljke na satu).

Akumulatori se pune jedan za drugim u dva ciklusa punjenja.

- U prvom ciklusu punjenja sledi punjenje svih korišćenih akumulatora do otpr. 80% kapaciteta.
- U drugom ciklusu punjenja sledi punjenje od otpr. 80% dok se akumulator potpuno ne napuni. Drugi ciklus punjenja počinje kada su svi korišćeni akumulatori napunjeni na 80%.

Ako akumulator ima nivo napunjenosti iznad približno 80%, biće preskočen u prvom ciklusu punjenja i puniće se u drugom ciklusu punjenja dok se potpuno ne napuni. Ako se novi akumulator sa stanjem napunjenosti ispod približno 80% ubaci tokom drugog ciklusa punjenja, on će se odmah napuniti. Nakon što se taj akumulator napuni na otpr. 80%, redosled punjenja će se ponovo definisati. Sledeći akumulator koji se puni u drugom ciklusu punjenja prati redosled strelica na punjaču (2) (u smeru suprotnom od kazaljke na satu).

Postupak punjenja je moguć samo kada je temperatura akumulatora u dozvoljenom opsegu temperature tokom punjenja (0–45 °C).

Zahvaljujući inteligentnom postupku punjenja, status napunjenosti akumulatora se automatski prepoznaje i punjenje se vrši optimalnom strujom punjenja koja zavisi od temperature i napona akumulatora.

Bitno skraćeno vreme rada posle punjenja pokazuje da je akumulator istrošen i da se mora zameniti.

Pri kontinuiranim odnosno ciklusima punjenja koji su bili više puta jedan za drugim bez prekida može se uređaj za punjenje zagrejati. Ovo je, međutim, bezopasno i ne ukazuje na tehnički defekt punjača.

Vreme punjenja
Taster za prioritet (Priority Start)