# Tekniske data

Lader | GAL 18V6-80
--- | ---
Kapslingsklasse | / II
Ladestrøm A) | 8,0 A
Akku-ladespænding (automatisk spændingsdetektering) | 14,4-18 V
VægtB) | 1,8 kg

A)

  Afhængigt af temperatur og akku-type

B)

  Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.