# Laadimisajad

Allolev tabel näitab umbkaudselt, mitu minutit on soovitud laetusoleku jaoks aku tüübist ja laadimisrežiimist sõltuvalt vaja. Laadimisajad võivad suurel määral varieeruda. Lisateavet leiate aadressilt www.bosch-professional.com/wac.

Aku |  |
--- | --- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈17 | ≈29
GBA 18V 4.0 Ah | ≈23 | ≈37
GBA 18V 5.0 Ah | ≈28 | ≈47
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈32 | ≈50
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈29 | ≈47
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈42 | ≈68
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈65 | ≈96

vastab laetuse tasemele ≈ 80%

Vastab täis laadimisolekule