# Procedura di ricarica

- Osservare la tensione di rete! La tensione della rete elettrica di alimentazione deve corrispondere ai dati riportati sulla targhetta di identificazione della stazione di ricarica.

Accertarsi che tutte le sedi di ricarica (1) e i contatti delle batterie siano privi di sporcizia grossolana. Accertarsi che tutte le batterie siano completamente inserite.

Il processo di ricarica ha inizio non appena la spina di alimentazione viene inserita nella presa e una batteria viene collocata nella stazione di ricarica. Se il processo di ricarica viene avviato con più batterie contemporaneamente, queste vengono ricaricate in successione nella direzione della freccia (2) stampata (in senso antiorario).

Le batterie vengono ricaricate in successione in due cicli di ricarica.

- Nel primo ciclo di ricarica vengono ricaricate tutte le batterie inserite fino all’80% circa della loro capacità.
- Nel secondo ciclo di ricarica ha luogo la ricarica da circa l’80%, finché la batteria non è completamente carica. Il secondo ciclo di ricarica viene avviato quando tutte le batterie inserite sono state ricaricate fino all’80% circa.

Se la batteria presenta un livello di carica superiore a circa l’80%, non verrà sottoposta al primo ciclo di ricarica e verrà ricaricata con il secondo ciclo fino a carica completa. Se durante il secondo ciclo di ricarica viene inserita una nuova batteria con un livello di carica inferiore a circa l’80%, questa verrà caricata all’istante. Quando questa batteria raggiunge l’80% circa della sua carica, la sequenza di caricamento viene nuovamente definita. La batteria successiva caricata con il secondo ciclo segue la sequenza della freccia (2) presente sul caricabatteria (senso antiorario).

La procedura di ricarica è possibile solo se la temperatura della batteria si trova nell’intervallo della temperatura di ricarica ammesso (0–45 °C).

Grazie alla procedura di ricarica intelligente, il livello di carica della batteria viene riconosciuto automaticamente e, a seconda della temperatura e della tensione della batteria, viene effettuata la ricarica con la corrente di carica ottimale.

Una sensibile riduzione della durata del funzionamento dopo l’operazione di ricarica sta ad indicare che la batteria dovrà essere sostituita.

In caso di cicli di ricarica continui oppure in caso di operazioni di ricarica successivi senza interruzioni, il caricabatteria si può riscaldare. Ciò, tuttavia, non rappresenta un pericolo e non indica un difetto tecnico del caricabatteria.

Tempi di ricarica
Pulsante Prio (Priority Start)