# Acumulatorul nu se încarcă

## Niciun acumulator nu se încarcă şi toate cele şase indicatoare (3) se aprind simultan în roşu în mod intermitent.

Cauză: Încărcătorul a detectat o eroare internă

Remediere: Asigură-te că toţi acumulatorii sunt introduşi complet. Scoate din priză fişa de reţea şi introdu-o la loc. Dacă eroarea apare din nou, solicită verificarea încărcătorului la un centru de service autorizat pentru scule electrice Bosch.

## Acumulatorul nu se încarcă şi indicatorul (3) se aprinde intermitent în roşu (fiecare individual la compartimentul de încărcare).

Cauză: Acumulatorul nu este introdus corect

Remediere: Introdu corect acumulatorul în încărcător.

Cauză: Contactele acumulatorului şi contactele de încărcare sunt murdare

Remediere: Curăţă contactele acumulatorului şi contactele de încărcare; de exemplu, prin introducerea şi scoaterea de mai multe ori a acumulatorului.

Cauză: Acumulator defect

Remediere: Înlocuieşte acumulatorul.

## Acumulatorul nu se încarcă, iar indicatorul (3) este aprins în roşu.

Cauză: Temperatura acumulatorului este în afara intervalului admis al temperaturilor de încărcare

Remediere: Aşteaptă până când temperatura acumulatorului se încadrează din nou în limitele intervalului admis al temperaturilor de încărcare (0–45 °C).