# Montaje en una L-Boxx

- Antes de cualquier manipulación en el cargador, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

Para el transporte, el cargador se puede fijar mediante un adaptador L-BOXX (7) sobre una L-BOXX (unilateralmente).

1. Para ello, monte el adaptador L-BOXX (7) suministrado con los 4 tornillos (6) adjuntos en la parte inferior del cargador.
2. Enganche el adaptador L-BOXX (7) en la L-BOXX.