# Duratele de încărcare

Extrage din tabelul următor timpul aproximativ în minute necesar pentru nivelul de încărcare dorit, în funcţie de tipul de acumulator şi de modul de încărcare. Duratele de încărcare pot varia. Pentru informaţii suplimentare, accesează: www.bosch-professional.com/wac.

Acumulator |  |
--- | --- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈17 | ≈29
GBA 18V 4.0 Ah | ≈23 | ≈37
GBA 18V 5.0 Ah | ≈28 | ≈47
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈32 | ≈50
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈29 | ≈47
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈42 | ≈68
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈65 | ≈96

corespunde unui nivel de încărcare de ≈ 80%

corespunde unui nivel de încărcare completă