# Punjenje

- Vodite računa o mrežnom naponu! Napon strujnog izvora mora se podudarati s informacijama na označnoj pločici punjača.

Provjerite da na svim otvorima za punjenje (1) i kontaktima aku-baterije nema krupne prljavštine. Provjerite jesu li sve aku-baterije umetnute do kraja.

Proces punjenja počinje kada je utaknut mrežni utikač i kada je umetnuta jedna aku-baterija. Ako proces punjenja istovremeno počinje s više aku-baterija, one će se uzastopno puniti u smjeru otisnute strelice (2) (u smjeru suprotnom od kazaljke na satu).

Aku-baterije uzastopno se pune u 2 ciklusa punjenja.

- U prvom ciklusu punjenja pune se sve umetnute aku-baterije do oko 80 % kapaciteta.
- U drugom ciklusu punjenja vrši se punjenje od oko 80 % dok aku-baterija ne bude potpuno napunjena. Drugi ciklus punjenja počinje kada su sve umetnute aku-baterije napunjene na oko 80 %.

Ako je stanje napunjenosti aku-baterije preko 80 %, ona će se preskočiti u prvom ciklusu punjenja i punit će se u drugom ciklusu punjenja do potpunog stanja napunjenosti. Ako tijekom drugog ciklusa punjenja umetnete novu aku-bateriju čije je stanje napunjenosti ispod 80 %, onda će se ona odmah puniti. Nakon što je ova aku-baterija napunjena do oko 80 %, ponovno se definira redoslijed punjenja. Sljedeća aku-baterija, koja se puni u drugom ciklusu punjenja, prati redoslijed strelica (2) na punjaču (u smjeru suprotnom od kazaljke na satu).

Proces punjenja je moguć samo ako je temperatura aku-baterije u dopuštenom području temperature punjenja (0–45 °C).

Inteligentnim procesima punjenja se automatski prepoznaje stanje napunjenosti aku-baterije i ovisno o temperaturi aku-baterije i napona aku-baterije puni se optimalnom strujom punjenja.

Bitno skraćenje vremena rada nakon punjenja pokazuje da je aku-baterija istrošena i da je treba zamijeniti.

Kod kontinuiranih, odnosno višekratno uzastopnih ciklusa punjenja bez prekida, punjač bi se mogao zagrijati. To nije opasno i ne ukazuje na tehnički kvar punjača.

Vremena punjenja
Tipka Prio (Priority Start)