# Tecla Prio (Priority Start)

En cada compartimiento de carga (1) hay una tecla Prio (5) para iniciar inmediatamente el proceso de carga en este compartimiento de carga.

- Después de presionar una vez la tecla Prio (5), el acumulador en este compartimiento de carga se carga con prioridad hasta aprox. 80 % de su capacidad (primer ciclo de carga). Al inicio del proceso de carga, los primeros 4 LEDs del indicador del estado de carga del acumulador (4) se encienden brevemente. Una vez que el acumulador se ha cargado hasta aprox. 80 %, se carga el siguiente acumulador en la dirección de la flecha (2) (en sentido contrario a las agujas del reloj).
- Tras pulsar dos veces la tecla Prio (5), el acumulador de este compartimiento de carga se prioriza y se carga hasta que tenga un estado de carga completo. Al inicio del proceso de carga, los 5 LEDs del indicador del estado de carga del acumulador (4) se encienden brevemente. Una vez finalizado este proceso de carga, se continúa con la carga de los otros acumuladores hasta aprox. 80 %.

Si se ha cargado un acumulador con prioridad completamente, se carga al acumulador del siguiente compartimiento de carga. La secuencia de la carga tiene lugar en la dirección de las flechas (2) impresas en el cargador (en sentido contrario a las agujas del reloj).