# Proces nabíjania

- Dodržiavajte napätie elektrickej siete! Napätie zdroja prúdu musí mať hodnotu zhodnú s údajmi na typovom štítku nabíjačky.

Zabezpečte, aby boli všetky nabíjacie šachty (1) a akumulátorové kontakty bez hrubej nečistoty. Zabezpečte, aby boli všetky akumulátory úplne zasunuté.

Proces nabíjania začne, keď je zasunutá zástrčka a jeden akumulátor. Keď sa spustí proces nabíjania s viacerými akumulátormi súčasne, budú sa nabíjať postupne za sebou v smere vytlačenej šípky (2) (proti smeru hodinových ručičiek).

Akumulátory sa nabíjajú postupne za sebou v 2 nabíjacích cykloch.

- V prvom nabíjacom cykle prebieha nabitie všetkých vložených akumulátorov do cca 80 % kapacity.
- V druhom nabíjacom cykle prebieha nabíjanie od cca 80 % do úplného nabitia akumulátora. Druhý nabíjací cyklus sa spustí, keď sú všetky vložené akumulátory nabité na cca 80 %.

Keď má akumulátor stav nabitia nad cca 80 %, v prvom nabíjacom cykle sa preskočí a v druhom nabíjacom cykle sa nabíja, kým nie je úplne nabitý. Keď sa počas druhého nabíjacieho cyklu založí nový akumulátor so stavom nabitia pod cca 80 %, začne sa ihneď nabíjať. Keď je tento akumulátor nabitý na cca 80 %, znova sa stanoví poradie nabíjania. Nasledujúci akumulátor, ktorý sa nabíja v druhom nabíjacom cykle, podľa poradia šípok (2) na nabíjačke (proti smeru hodinových ručičiek).

Nabíjanie je možné, iba keď je teplota akumulátora v povolenom rozsahu teploty nabíjania (0 – 45 °C).

Pri inteligentnom nabíjaní sa stav nabitia akumulátora rozpozná automaticky a nabíja sa podľa teploty a napätia akumulátora vždy optimálnym nabíjacím prúdom.

Výrazne skrátená doba prevádzky akumulátora po nabití signalizuje, že akumulátor je opotrebovaný a treba ho vymeniť za nový.

Pri nepretržitých nabíjacích cykloch, resp. pri ich opakovaní jeden za druhým bez prerušenia, sa nabíjačka môže zohrievať. Nejde o poruchu a neznamená to technickú chybu nabíjačky.

Doby nabíjania
Tlačidlo Prio (Priority Start)