# Процесс зарядки

- Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источника тока должно соответствовать данным на заводской табличке зарядного устройства.

Убедитесь, что все разъемы для зарядки (1) и контакты аккумулятора не имеют грубых загрязнений. Убедитесь, что все аккумуляторы полностью установлены.

Процесс зарядки начинается, когда штепсельная вилка подключена к сети и установлен аккумулятор. Если в процессе зарядки заряжаются сразу несколько аккумуляторов одновременно, они заряжаются поочередно, в порядке, указанном стрелками (2) (против часовой стрелки).

Аккумуляторы заряжаются последовательно в течение двух циклов зарядки.

- В ходе первого цикла все установленные аккумуляторы заряжаются прибл. до 80 % своей емкости.
- Во время второго цикла зарядки аккумулятор заряжается примерно с 80 % до полного заряда. Второй цикл зарядки начинается, когда степень заряженности всех установленных аккумуляторов составляет прим. не менее 80 %.

Если уровень заряда аккумулятора превышает прибл. 80 %, он не заряжается во время первого цикла зарядки, а заряжается во втором цикле до полной степени заряженности. Если во время второго цикла зарядки вставляется новый аккумулятор со степенью заряженности ниже прибл. 80 %, он заряжается немедленно. После того, как эта аккумуляторная батарея будет заряжена прибл. на 80 %, последовательность зарядки будет переориентирована. Следующий аккумулятор заряжается во втором цикле зарядки с последовательностью, указанной стрелками (2) на зарядном устройстве (против часовой стрелки).

Зарядка возможна, только если температура аккумулятора находится в допустимом диапазоне температур (0–45 °C).

Благодаря интеллектуальной процедуре зарядки зарядное устройство автоматически распознает степень заряда аккумулятора и производит зарядку оптимальным током в зависимости от температуры и напряжения аккумулятора.

Значительное сокращение продолжительности работы после заряда свидетельствует о старении аккумулятора и указывает на необходимость его замены.

При непрерывных или многократно повторяемых циклах зарядки без перерыва зарядное устройство может нагреться. Это, тем не менее, безвредно и никак не указывает на технический дефект зарядного устройства.

Время зарядки
Кнопка «Prio» (Priority Start)