# ტექნიკური მონაცემები

დასამუხტი მოწყობილობა | GAL 18V6-80
--- | ---
დაცვის კლასი | / II
დასამუხტი დენი A) | 8,0 ა
აკუმულატორის დასამუხტი ძაბვა (ძაბვის ავტომატური კონტროლი) | 14,4–18 ვ
მასაB) | 1,8 კგ

A)

  დამოკიდებულია აკუმულატორის ტემპერატურაზე და ტიპზე

B)

  წონა კაბელების და ქსელის ჩანგლის გარეშე

მნიშვნელობები შეიძლება ვარირებდეს ნაწარმზე და გამოყენების ვარიანტზე და გარემო პირობებზე დამოკიდებულად. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია მოყვანილია საიტზე www.bosch-professional.com/wac.