# Czasy ładowania

Poniższa tabela przedstawia orientacyjny czas w minutach potrzebny do osiągnięcia żądanego stanu naładowania, w zależności od typu akumulatora i trybu ładowania. Czasy ładowania mogą się różnić. Dalsze informacje można znaleźć na stronie: www.bosch-professional.com/wac.

Akumulator |  |
--- | --- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈17 | ≈29
GBA 18V 4.0 Ah | ≈23 | ≈37
GBA 18V 5.0 Ah | ≈28 | ≈47
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈32 | ≈50
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈29 | ≈47
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈42 | ≈68
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈65 | ≈96

odpowiada stanowi naładowania ≈ 80%

odpowiada stanowi naładowania do pełna