# Przycisk Prio (Priority Start)

W każdej wnęce ładowania (1) znajduje się przycisk Prio (5) służący do natychmiastowego rozpoczęcia procesu ładowania w danej wnęce.

- Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku Prio (5) akumulator w tej wnęce ładowania będzie ładowany priorytetowo do ok. 80% swojej pojemności (pierwszy cykl ładowania). Rozpoczęcie procesu ładowania jest sygnalizowane krótkim zaświeceniem się pierwszych 4 diod LED wskaźnika stanu naładowania akumulatora (4). Po naładowaniu akumulatora do ok. 80% pojemności ładowany będzie następny akumulator zgodnie z kierunkiem strzałki (2) (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
- Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku Prio (5) akumulator w tej wnęce ładowania będzie ładowany priorytetowo aż do osiągnięcia stanu pełnego naładowania. Rozpoczęcie procesu ładowania jest sygnalizowane krótkim zaświeceniem się 5 diod LED wskaźnika stanu naładowania akumulatora (4). Po zakończeniu tego procesu ładowania będą ładowane inne akumulatory do ok. 80% pojemności.

Jeżeli akumulator został naładowany priorytetowo do pełna, rozpoczyna się ładowanie akumulatora w kolejnej wnęce ładowania. Kolejność ładowania jest zgodna z kierunkiem strzałek (2) na ładowarce (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).