# Proces ładowania

- Zwrócić uwagę na napięcie w sieci! Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej ładowarki.

Należy upewnić się, że wszystkie wnęki ładowania (1) i styki akumulatora są wolne od większych zanieczyszczeń. Należy upewnić się, że wszystkie akumulatory są prawidłowo włożone do ładowarki.

Proces ładowania rozpoczyna się po włożeniu wtyczki sieciowej do gniazda oraz akumulatora do ładowarki. Jeżeli proces ładowania rozpocznie się równocześnie dla kilku włożonych akumulatorów, będą one ładowane jeden po drugim, w kolejności wskazanej strzałkami (2) (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

Akumulatory są ładowane jeden po drugim, w 2 cyklach ładowania.

- W pierwszym cyklu ładowania ładowane są wszystkie włożone akumulatory do ok. 80% pojemności.
- W drugim cyklu ładowania akumulatory są ładowane od ok. 80% aż do osiągnięcia stanu pełnego naładowania. Drugi cykl ładowania rozpoczyna się, kiedy wszystkie włożone akumulatory są naładowane do ok. 80% pojemności.

Jeżeli akumulator jest naładowany powyżej pojemności ok. 80%, w pierwszym cyklu ładowania zostanie pominięty i będzie ładowany dopiero w drugim cyklu ładowania aż do osiągnięcia stanu pełnego naładowania. Jeżeli podczas drugiego cyklu ładowania zostanie włożony nowy akumulator naładowany poniżej pojemności ok. 80%, jego ładowanie rozpocznie się natychmiast. Po naładowaniu tego akumulatora do ok. 80% pojemności, kolejność ładowania zostanie ustalona na nowo. Następnym akumulatorem ładowanym w drugim cyklu będzie akumulator zgodnie z kierunkiem strzałek (2) na ładowarce (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

Proces ładowania jest możliwy tylko wtedy, gdy temperatura akumulatora znajduje się w dopuszczalnym zakresie temperatur ładowania (0–45 °C).

Inteligentny proces ładowania pozwala na auto‌matyczne rozpoznawanie stanu naładowania akumulatora i optymalny dobór prądu ładowania, w zależności od napięcia i temperatury akumulatora.

Zdecydowanie krótszy czas pracy po ładowaniu wskazuje na zużycie akumulatora i konieczność jego wymiany na nowy.

Ładowanie ciągłe akumulatora, jak również kilka następujących bezpośrednio po sobie cykli ładowania, może spowodować nagrzanie się ładowarki. Jest to zjawisko normalne i nie świad‌czy o żadnej wadzie technicznej ładowarki.

Czasy ładowania
Przycisk Prio (Priority Start)