# Tehnilised andmed

Laadimisseade | GAL 18V6-80
--- | ---
Kaitseklass | / II
Laadimisvool A) | 8,0 A
Aku laadimispinge (pinge automaatne tuvastamine) | 14,4–18 V
KaalB) | 1,8 kg

A)

  oleneb temperatuurist ja aku tüübist

B)

  Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.