# دکمه اولویت شارژ (Priority Start)

در هر محفظه شارژ (1) یک دکمه اولویت شارژ (5) برای شروع سریع فرآیند شارژ وجود دارد.

- پس از یک بار فشردن دکمه اولویت شارژ،‏ (5) باتری در این محفظه شارژ، اولویت بندی شده و تا حدود 80 % از ظرفیت خود شارژ می شود (سیکل اول شارژ). برای شروع فرآیند شارژ، 4 چراغ LED اول نشانگر وضعیت شارژ باتری (4) کوتاه روشن می شوند. هنگامی که باتری قابل شارژ تا حدود 80 % شارژ شد، باتری بعدی در جهت فلش (2) شارژ می شود (خلاف جهت حرکت عقربه ساعت).
- پس از دوبار فشار دادن دکمه اولویت شارژ (5)، باتری قابل شارژ در این محفظه شارژ در اولویت قرار می گیرد و تا شارژ شدن کامل، شارژ می شود. برای شروع فرآیند شارژ، 5 چراغ LED نشانگر وضعیت شارژ باتری (4) کوتاه روشن می شوند. پس از پایان فرآیند شارژ، بقیه باتری های قابل شارژ همچنان تا حدود 80 % شارژ می شوند.

هنگامی که یک باتری قابل شارژ قبل از سایر باتری ها کاملاً شارژ شود، باتری قابل شارژ در محفظه شارژ بعدی شارژ می شود. ترتیب شارژ طبق جهت فلش های چاپ شده (2) روی شارژر (خلاف جهت حرکت عقربه ساعت) خواهد بود.