# Processo de carregamento

- Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente deve coincidir com a chapa de identificação do carregador.

Certificar-se de que todos os compartimentos de carga (1) e contactos da bateria estão isentos de sujidade maior. Certificar-se de que todas as baterias estão totalmente inseridas.

O processo de carga começa assim que a ficha de rede estiver inserida e estiver colocada uma bateria. Se o processo de carga for iniciado com várias baterias em simultâneo, estas serão carregadas sucessivamente no sentido da seta impressa (2) (no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).

As baterias são carregadas sucessivamente em 2 ciclos de carga.

- No primeiro ciclo de carga é feito o carregamento de todas as baterias colocadas até aprox. 80% da capacidade.
- No segundo ciclo de carga é feito o carregamento de aprox. 80% até a bateria estar completamente carregada. O segundo ciclo de carga começa quando todas as baterias colocadas estiverem carregadas até aprox. 80%.

Se a bateria tiver um nível de carga superior a aprox. 80%, o primeiro ciclo de carga é saltado e a bateria é carregada no segundo ciclo de carga até nível de carga completo. Se durante o segundo ciclo de carga for inserida uma nova bateria com um nível de carga inferior a aprox. 80%, é logo carregada. Depois de esta bateria estar carregada a aprox. 80%, a sequência é redefinida. A bateria seguinte, que é carregada no segundo ciclo de carga, segue a sequência das setas (2) no carregador (no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).

O processo de carga só é possível se a temperatura da bateria se encontrar na faixa de temperatura de carregamento permitida (0–45 °C).

Graças ao processo de carga inteligente, o nível de carga da bateria é detetado automaticamente e a bateria é carregada sempre com a corrente de carga ideal independentemente da temperatura e da tensão da bateria.

Um tempo de funcionamento reduzido após o carregamento indica que a bateria está gasta e que deve ser substituída.

No caso de contínuos e repetidos ciclos de carga, sem interrupção, é possível que o carregador se esquente. No entanto, isso é seguro e não indica um defeito técnico do carregador.

Tempos de carga
Tecla Prio (Priority Start)