# Indicator verde al nivelului de încărcare

La introducerea acumulatorului, indicatorul verde aferent nivelului de încărcare (4) prezintă nivelul de încărcare al acestuia. Procesul de încărcare este indicat prin aprinderea intermitentă a indicatorului nivelului de încărcare (4). Aprinderea continuă indică nivelul de încărcare pe care acumulatorul îl are deja.

## 0–20%

## 21–40%

## 41–60%

## 61–80%

## 81% – încărcat complet

## Încărcat complet