# Dane techniczne

Ładowarka | GAL 18V6-80
--- | ---
Klasa ochrony | / II
Prąd ładowania A) | 8,0 A
Napięcie ładowania akumulatora (automatyczne rozpoznawanie napięcia) | 14,4–18 V
WagaB) | 1,8 kg

A)

  w zależności od temperatury i typu akumulatora

B)

  Waga bez przewodu sieciowego i wtyczki

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.