# Şarj işlemi

- Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerilimi şarj cihazının tip etiketindeki verilere uymalıdır.

Tüm şarj yuvalarında (1) ve akü temas noktalarında kaba kir olmadığından emin olun. Tüm akülerin yerlerine tam olarak yerleştirilmiş olduğundan emin olun.

Şarj işlemi akü takılı olduğunda ve fiş takıldığında başlar. Şarj işlemi birden fazla aküyle aynı anda başlatılırsa, aküler okların (2) yönündeki sırayla şarj edilir (saat yönünün tersine).

Aküler 2 şarj döngüsünde sırasıyla şarj edilir.

- İlk şarj döngüsünde takılı tüm aküler kapasitelerinin yakl. %80'ine kadar şarj edilir.
- İkinci şarj döngüsünde kapasitenin yakl. %80 ile akü tamamen dolana kadar şarj edilir. İkinci şarj döngüsü, takılı tüm aküler yakl. %80'e kadar şarj edildiğinde başlatılır.

Akünün şarj durumu yakl. %80'in üzerindeyse ilk şarj döngüsünde atlanır ve ikinci şarj döngüsünde tam şarj durumuna gelene kadar şarj edilir. İkinci şarj döngüsü sırasında şarj seviyesi yakl. %80'in altında olan yeni bir akü takılırsa hemen şarj edilir. İlgili akü yakl. %80'e kadar şarj edildiğinde şarj sırası yeniden belirlenir. İkinci şarj döngüsünde şarj edilecek bir sonraki akü, şarj cihazındaki okların (2) sırasını takip eder (saat yönünün tersine).

Şarj işlemi yalnızca akü sıcaklığı izin verilen şarj sıcaklığı aralığındaysa mümkündür (0–45 °C).

Akünün şarj durumu, akıllı şarj yöntemi tarafından otomatik olarak tanınır ve akü sıcaklığına ve voltajına bağlı olarak optimum şarj akımı ile şarj edilir.

Şarj işleminden sonra çok kısa süre çalışılabi‌liyorsa akü ömrünü tamamlamış ve değiştirilmesi gerekiyor demektir.

Sürekli veya kesintisiz olarak arka arkaya gelen şarj işlemlerinde şarj cihazı ısınabilir. Ancak bu önemli değildir ve şarj cihazında teknik bir hata olduğu anlamına gelmez.

Şarj süresi
Prio tuşu (Priority Start)