# Montage op een L-Boxx

- Trek vóór werkzaamheden aan het oplaadapparaat altijd de stekker uit het stopcontact.

Voor het transport kan het oplaadapparaat m.b.v. de L-BOXX-adapter (7) op een L-BOXX worden bevestigd (eenzijdig).

1. Monteer hiervoor de meegeleverde L‑BOXX-adapter (7) met de meegeleverde 4 schroeven (6) aan de onderkant van het oplaadapparaat.
2. Hang de L‑BOXX-adapter (7) in de L‑BOXX.