# Монтаж върху L-Boxx

- Преди извършване на каквито и да е дейности по зарядното устройство изключвайте щепсела от контакта.

За транспортиране зарядното устройство може да се закрепи (едностранно) посредством L-BOXX адаптер (7) върху L-BOXX.

1. Монтирайте за целта приложения L‑BOXX адаптер (7) с приложените 4 винта (6) от долната страна на зарядното устройство.
2. Закачете L‑BOXX адаптера (7) в L‑BOXX.