# Жасыл түсті заряд деңгейінің индикаторы

Аккумуляторды қосқан кезде, тиісті заряд деңгейінің жасыл индикаторы (4) аккумулятордың заряд деңгейін көрсетеді. Зарядтау процесі заряд деңгейі индикаторының (4) жыпылықтауы арқылы белгіленеді. Тұрақты сигнал аккумулятордың бұрыннан бар заряд деңгейін көрсетеді.

## 0–20%

## 21–40%

## 41–60%

## 61–80%

## 81 % – толық зарядталған

## Толық зарядталған