# Datos técnicos

Cargador | GAL 18V6-80
--- | ---
Clase de protección | / II
Corriente de carga A) | 8,0 A
Tensión de carga del acumulador (detección automática de tensión) | 14,4–18 V
PesoB) | 1,8 kg

A)

  dependiente de la temperatura y del tipo de acumulador

B)

  Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.