# Технички податоци

Батериски адаптер | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Број на дел |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
USB-приклучок |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Излезен напон | V= | 5
макс. излезна струјаB) Тип-C Тип-A | A | 3,0 1,5
макс. дозволена должина на USB-кабел | m | 1,5
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35
дозволена околна температура при работењеC) и при складирање | °C | –20 ... +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | PBA 18V...W-.
Препорачани полначиD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® и USB‑C® се трговски ознаки за USB Implementers Forum.

B)

  Реалната излезна струја (по USB-порта) зависи од приклучениот USB-уред и неговите барања.

C)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

D)

  Следните полначи не се компатибилни со PBA батерија: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV