# Dane techniczne

Adapter do akumulatora | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Numer katalogowy |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
Złącze USB |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Napięcie wyjściowe | V= | 5
Maks. prąd wyjściowyB) Typ-C Typ-A | A | 3,0 1,5
Maks. dopuszczalna długość przewodu USB | m | 1,5
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | PBA 18V...W-.
Zalecane ładowarkiD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® i USB‑C® są znakami towarowymi USB Implementers Forum.

B)

  Rzeczywisty prąd wyjściowy (na każdy port USB) uzależniony jest od podłączonego urządzenia USB i jego zapotrzebowania na energię.

C)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

D)

  Następujące ładowarki nie są kompatybilne z akumulatorem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV