# Tehnički podaci

Adapter aku-baterije | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Kataloški broj |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
USB priključak |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Izlazni napon | V= | 5
Maks. izlazna strujaB) Tip C Tip A | A | 3,0 1,5
Maks. dopuštena duljina USB kabela | m | 1,5
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | PBA 18V...W-.
Preporučeni punjačiD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® i USB‑C® su trgovačke marke USB Implementers Forum.

B)

  Stvarna izlazna struja (po USB priključku) ovisi o priključenom USB uređaju i njegovoj potrebi za strujom.

C)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

D)

  Sljedeći punjači nisu kompatibilni s aku-baterijom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV