# Akku einsetzen und entnehmen (siehe Bilder A1−A2)

- Wenden Sie beim Einsetzen des Akkus keine Gewalt an. Der Akku ist so konstruiert, dass er nur in der richtigen Position in den Akku-Adapter eingesteckt werden kann.

Zum Einsetzen des Akkus (4) schieben Sie den Akku bis zum Anschlag in den Akku-Adapter (1) ein.

Zum Entnehmen des Akkus (4) drücken Sie die Entriegelungstasten (5) am Akku und ziehen ihn aus dem Akku-Adapter (1).