# Technické údaje

Adaptér akumulátoru | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Číslo výrobku |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
USB přípojka |  | 1× USB-A, 1× USB-C®A)
Výstupní napětí | V= | 5
Max. výstupní proudB) Typ-C Typ-A | A | 3,0 1,5
Max. přípustná délka USB kabelu | m | 1,5
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | −20 až +50
Doporučené akumulátory |  | PBA 18V...W-.
Doporučené nabíječkyD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® a USB‑C® jsou chráněné značky organizace USB Implementers Forum.

B)

  Skutečný výstupní proud (na každý USB port) závisí na připojeném USB zařízení a jeho spotřebě proudu.

C)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

D)

  Následující nabíječky nejsou s akumulátorem PBA kompatibilní: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV