# Technické údaje

Adaptér akumulátora | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Vecné číslo |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
USB prípojka |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Výstupné napätie | V= | 5
Max. výstupný prúdB) Typ-C Typ-A | A | 3,0 1,5
Max. povolená dĺžka USB kábla | m | 1,5
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | PBA 18V...W-.
Odporúčané nabíjačkyD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® a USB‑C® sú ochranné známky USB Implementers Forum.

B)

  Skutočný výstupný prúd (na USB port) závisí od pripojeného USB zariadenia a jeho spotreby elektrického prúdu.

C)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

D)

  Nasledujúce nabíjačky nie sú kompatibilné s akumulátorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV