# Kļūmju novēršana

Kļūme | Kļūmju novēršana
--- | ---
Ārējās USB ierīces nevar tikt uzlādētas pie USB pieslēgvietas. | A/B/C/D
Ātri mirgo uzlādes pakāpes indikators (3 LED). Akumulatora temperatūra nav ekspluatācijas temperatūras diapazona robežās. / Akumulatora adapteris ir pārslogots. | B/C

A | Uzlādējiet akumulatoru.
B | Ievērojiet norādījumus sadaļā "Tehniskie dati". Neraugoties uz tehnisko parametru atbilstību, dažu ārējo USB ierīču akumulatorus nevar uzlādēt ar šo akumulatora adapteri.
C | Izņemiet akumulatoru (4) no akumulatora adaptera (1) un atkal ievietojiet to atpakaļ. Nepieciešamības gadījumā ļaujiet ierīcēm atdzist.
D | Savienojiet ārējās USB ierīces uzlādes kabeli ar USB ligzdu (3) uz akumulatora adaptera (1).